Uitleg Differentiestaten:

De differentiestaten bevatten de geintegreerde InSAR/waterpassing
hoogteverschillen:

Kolommen:
PNTNAME		Peilmerknaam
X(RD)		Rijksdriehoekstelsel X-coordinaat (in meters, 10m nauwkeurig)
Y(RD)		Rijksdriehoekstelsel Y-coordinaat (in meters, 10m nauwkeurig)
TYPE            Onderscheiding primaire end secondaire peilmerken. Voor
                primaire peilmerken is én in de eerste én in de laatste epoche
                een meting beschikbaar. Alle andere peilmerken zijn secondaire
                peilmerken. Voor secondaire peilmerken is aanvullend het jaar
                van de eerste meting aangegeven.
STABIEL         Classificatie volgens stabiliteitsanalyse: 1 = "stabiel 
                verondersteld", 0 = "niet geheel stabiel verondersteld"
DEELS_STABIEL   Classificatie volgens stabiliteitsanalyse: 1 = "deels stabiel
                verondersteld", 0 = "niet stabiel verondersteld"
H_dd_mm_yyyy	Hoogteverschil uit waterpassing (in meters) ten opzichte van 
                het referentiepeilmerk (029A0044)
D_dd_mm_yyyy	Hoogteverschil uit InSAR (in meters) ten opzichte van 
                het stabiel veronderstelde gebied

Als InSAR tijdserie wordt per peilmerk de mediaan van de tijdseries van alle  
scatterers met een maximale afstand van 500 m gehanteerd. De jaarlijkse InSAR 
deformatie schatting is berekend op basis van het gemiddelde van een jaar aan 
data.

Omdat voor sommige peilmerken meerdere tijdseries bestaan, die niet op elkaar
mogen worden aangesloten, zijn die in de differentiestaten in meerdere regels
weergegeven en gekenmerkt met suffixen op het puntnummer ("", "a", "b", "c").
